如皋市志颐小学二楼餐厅空调配置技术参数
设备名称	设备功率要求       （按冷量）	报价型号	数量	单位	单价	合价	技术参数	
格力空调	12kW（吸顶式）	KFR-120TW/	14	台	10600	148400　	能效：二级；类型：冷暖；制冷量：12000W；制冷量变频区间：5900-13000W（符合或大于区间）；制热量：12500W；制热量变频区间：5100-13800W（符合或大于区间）；适用面积：45-70m2；能效比：3.30；循环风量：1800m3/h ；室内机噪音：≤48dB；室外机噪音：≤60dB；防水等级：IPX4；电源：380V～50Hz。